# Mengganti bantalan tengah (lihat gambar A)

Saat menggunakan cakram ampelas halus (lingkup pengiriman standar), bantalan tengah (14) harus selalu digunakan.

Untuk melepas bantalan tengah (14), angkat kertas ampelas ke samping dan lepas dari cakram ampelas (16).

Bersihkan kotoran dan debu dari cakram ampelas (16) sebelum memasang bantalan tengah baru, misalnya dengan kuas.

Permukaan cakram ampelas (16) terdiri dari kain perekat sehingga bantalan tengah dapat dipasang dengan cepat dan mudah.

Tekan bantalan tengah (14) dengan kuat ke sisi bawah cakram ampelas (16).

Untuk menjamin pengisapan debu yang optimal, pastikan lubang pada bantalan tengah (14) sesuai dengan lubang pada cakram ampelas (16).