# Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

## Thay ống nối (xem hình I)

Để tháo ống nối (18) hãy nới lỏng vít của đầu kẹp ống mềm (25) bằng chìa vặn vít và tháo đầu kẹp ống mềm (25) kèm ống nối (18). Hãy tháo đầu kẹp ống mềm (25). Trên đầu cuối còn lại của ống nối (18) hãy kéo vỏ bên trong (26) của bộ phận gắn ống mềm (27) ra. Giữ chặt vỏ bên trong (26) và xoay ống nối (18) ra.

Để lắp ống nối mới (18) hãy giữ chặt vỏ bên trong (26) và xoay ống nối mới (18) vào cho tới cữ chặn. Lắp đầu kẹp ống mềm (25) lên phía còn lại của ống nối (18). Định vị đầu vít sao cho bạn có thể siết chặt đầu kẹp ống mềm (25) bằng chìa vặn vít (10) với mô-men xoắn 2 Nm mà không cần cố gắng.