# Các hướng dẫn an toàn cho máy mài

- Chỉ sử dụng dụng cụ điện để mài khô. Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- Chú ý nguy cơ cháy! Tránh quá nhiệt vật liệu mài và máy mài. Luôn xả rỗng thùng chứa bụi trước khi tạm dừng làm việc. Bụi mài trong túi chứa bụi, bộ lọc micro, túi giấy (hoặc trong túi bộ lọc hay bộ lọc của máy hút bụi) có thể cháy dưới các điều kiện không phù hợp. Có nguy hiểm đặc biệt, nếu bụi mài trộn với các cặn sơn, cặn polyurethane hoặc những chất hóa học khác và vật liệu mài nóng lên sau thời gian dài hoạt động.

- Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.

- Kẹp chặt vật gia công. Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.

- Giữ máy thật chắc bằng cả hai tay trong khi làm việc và luôn luôn giữ tư thế đứng cho thích hợp và cân bằng. Dùng hai tay để điều khiển máy thì an toàn hơn.

- Nối dụng cụ điện với mạng điện có nối đất thích hợp. Ổ cắm điện và dây nối dài phải có chức năng nối đất bảo vệ.