# Damm-/spånutsugning

Damm från olika material kan vara hälsovådligt. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer som uppehåller sig i närheten.
Vissa typer av damm är cancerframkallande.

- Använd om möjligt en för materialet lämplig dammutsugning.
- Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
- Bär alltid ett andningsskydd i filterklass P2.

## Ansluta dammutsug (se bild E)

Välj en av de båda anslutningsmöjligheterna beroende på vilken dammsugare som används:

- Sätt in utsugsslangen (21) i utblåsningsstutsen (5) på greppet (6) och låt den klicka fast. Anslut utsugsslangen (21) till en dammsugare.
- Sätt in adaptern (22) i utblåsningsstutsen (5) och låt den klicka fast. Sätt in munstycket (23) på dammsugaren i adaptern (22).

Sugen måste vara lämplig för det material som ska bearbetas.

Använd en specialsug för att suga hälsovådligt och cancerframkallande eller torrt damm.

Använd utsuget GAS 35 L/M AFC eller GAS 55 M AFC för stora ytor, eftersom de garanterar kontinuerlig sugeffekt.

Vid arbeten på lodräta ytor håller du elverktyget så att utsugsslangen pekar nedåt.

## Montera/demontera slang-/kabelklämma (se bild F)

Fäll slang-/kabelklämman (24) över utsugsslangen (21). Sätt in elkabeln i slang-/kabelklämmans spår.

Vid demontering, dra av slang-/kabelklämman (24) från utsugsslangen (21) och dra ut elkabeln ur slang-/kabelklämman.