# Igangsetting

- Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.

##

Med hjulet for innstilling av turtallet (2) kan du stille inn nødvendig turtall også under drift. Høyere tall betyr høyt turtall, og lave tall betyr lavt turtall.

Konstantelektronikken holder turtallet så å si konstant under tomgang og last og sikrer jevn effekt.

Den elektroniske mykstarten begrenser dreiemomentet når verktøyet slås på og forlenger motorens levetid.

##

- Kontroller at du kan trykke på av/på-bryteren uten å slippe håndtaket.

For å slå på elektroverktøyet skyver du av/på-bryteren (3) forover, slik at "I" blir synlig på bryteren.

For å slå av elektroverktøyet skyver du av/på-bryteren (3) bakover, slik at "0" blir synlig på bryteren.

##

Sparkel/ gipshardhet | Vegg/ tak | Indre/ytre luftstrøm | Sugeeffekt | Turtallstrinn | Grovhet slipepapir
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Svært myk / myk | Vegg/tak | ➀ | 6 | 2–4 | Fra P180
Middels hardhet | Vegg | ➀ | 6 | 4–6 | Fra P120
Tak | ➂ | 1–5 (optimal: 3)
Svært hard | Vegg/tak | ➀ Hvis overflaten er ujevn | 6 | 4–6 | Fra P100
➂ Hvis overflaten er jevn | 1–3