# Dane techniczne

Szlifierka do gipsu „Żyrafa” |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | ●
System Constant Electronic |  | ●
System łagodnego rozruchu |  | ●
Moc nominalna | W | 550
Prędkość obrotowa bez obciążenia n₀ | min–1 | 340–910
Średnica talerza szlifierskiego | mm | 215
Średnica papieru ściernego | mm | 225
Kompatybilny wąż odsysający (średnica) | mm | 45
Kompatybilna dysza odkurzacza (średnica) | mm | 45/35/32
Długość w wersji krótkiej (bez rury) | m | 1,1
Długość w wersji standardowej (z 1 rurą)A) | m | 1,7
Długość w wersji długiej (z 2 rurami) | m | 2,3
Waga zgodnie z EPTA‑Procedure 01:2014
wersja krótka | kg | 4,1
wersja standardowa | kg | 4,8
Klasa ochrony |  | /I

A)

  Standardowy zakres dostawy

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.