# تغيير الحشية البينية (انظر الصورة A)

عند استخدام صحن التجليخ الناعم (مجموعة التجهيزات القياسية الموردة) يجب دائمًا استخدام الحشية البينية (14).

لخلع الحشية البينية (14)، ارفعها من الجانب واسحبها من صحن التجليخ (16).

قبل تركيب الحشية البينية الجديدة، قم بإزالة الاتساخات والغبار من صحن التجليخ (16) باستخدام فرشاة مثلا.

تتكون الطبقة السطحية لصحن التجليخ (16) من نسيج فيلكرو اللاصق، حتى يمكنك تثبيت الحشية البينية بسهولة وسرعة.

اضغط على الحشية البينية (14) بإحكام من الجانب السفلي لصحن التجليخ (16).

لضمان الشفط المثالي للغبار احرص على مراعاة تطابق ثقوب الحشية البينية (14) مع تجاويف صحن التجليخ (16).