# Пайдалануға ендіру

- Желі қуатына назар аударыңыз! Ток көзінің қуаты электр құралының зауыттық тақтайшасындағы мәліметтерге сай болуы қажет. 230 В белгісімен белгіленген электр құралдармен 220 В жұмыс істеуге болады.

##

Айналу жиілігін алдын ала таңдауға арналған айналмалы реттегіш (2) арқылы қажетті айналу жиілігін жұмыс барысында да реттеуге болады. Жоғары көрсеткіштер жоғары айналу жиілігін, ал төмен көрсеткіштер төмен айналу жиілігін білдіреді.

Тұрақты электроника бос жүрісте және жүктеме кезінде айналу жиілігін тұрақты дерлік деңгейде сақтайды және жұмыстың біркелкі өнімділігін қамтамасыз етеді.

Электрондық бір қалыпты іске қосу айналымдар санын шектеп қозғалтқыш мерзімін ұзартады.

##

- Қолтұтқаны жібермей қосқыш/өшіргішті басу мүмкіндігіне көз жеткізіңіз.

Электр құралын қосу үшін ажыратқышты (3) ауыстырып-қосқышта "І" көрсетілетіндей алға жылжытыңыз.

Электр құралын өшіру үшін ажыратқышты (3) ауыстырып-қосқышта "0" көрсетілетіндей артқа жылжытыңыз.

##

Қалақ/ су кермектігі | Қабырға/ төбе | ішкі/сыртқы ауа ағыны | Сору күші | Айналу жиілігінің деңгейі | Ажарлағыш диск түйіршіктілігі
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Аса жұмсақ/жұмсақ | Қабырға/төбе | ➀ | 6 | 2–4 | P180 бастап
Орташа кермектік | Қабырға | ➀ | 6 | 4–6 | P120 бастап
Төбе | ➂ | 1–5 (оңтайлы: 3)
Аса кермек | Қабырға/төбе | ➀ тегіс емес бетте | 6 | 4–6 | P100 бастап
➂ тегіс бетте | 1–3