# Toz ve talaş emme

Malzemelerin tozları sağlığa zararlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solu‌mak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcı‌nın veya onun yakınındaki kişilerin nefes alma yollarında hastalıklara neden olabilir.
Bazı tozlar kansere sebep olabilir.

- Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir toz emme sistemi kullanın.
- Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
- Her zaman P2 filtre sınıfı filtre takılı koruyucu soluma maskesi kullanın.

## Toz emme tertibatının bağlanması (Bakınız: Resim E)

Kullanılan toz emme makinesine bağlı olarak iki bağlantı seçeneğinden birini seçin:

- Emme hortumunu (21) tutamaktaki (6) üfleme rakoruna (5) takın ve yerine oturmasını sağlayın. Emme hortumunu (21) bir elektrikli süpürgeye takın.
- Adaptörü (22) üfleme rakoruna (5) takın ve yerine oturmasını sağlayın. Toz emme makinesinin nozülünü (23) adaptöre (22) takın.

Elektrik süpürgesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır.

Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları emdirirken özel elektrik süpürgesi (sanayi tipi elektrik süpürgesi) kullanın.

Gerekli sürekli emme performansını sağlamak için büyük yüzeylerde GAS 35 L/M AFC veya GAS 55 M AFC elektrikli süpürgeleri kullanın.

Dik yüzeylerde çalışırken elektrikli el aletini emme hortumu aşağıyı gösterecek biçimde tutun.

## Hortum/kablo klipsinin monte edilmesi/sökülmesi (bkz. Resim F)

Hortum/kablo klipsini (24) emme hortumunun (21) üzerinden geçirin. Şebeke kablosunu hortum/kablo klipsindeki kablo yivine takın.

Sökmek için hortum/kablo klipsini (24) emme hortumundan (21) çekin ve şebeke kablosunu hortum/kablo klipsinden çıkarın.