# اختيار صحن الجلخ

طقم صحن التجليخ الناعم‎A)‎ ‎(2 608 000 766)‎ | للاستخدام الشامل على الأسطح المستوية والمنحنية يتكون الطقم من صحن تجليخ ناعم وحشية بينية (2 608 000 765)‎. لا يجوز استخدام صحن التجليخ إلا مع الحشية البينية.
صحن التجليخ متوسط الصلابة (2 608 000 764) | قدرة إزالة عالية، مثالية للجص الصلب وإزالة الطلاءات القديمة للجدران للاستخدام على الأسطح المستوية يسهل الدعم المثالي للشفط العمل باستخدام شافطة الغبار.

A)

  مجموعة التجهيزات القياسية الموردة