# Remplacement du plateau interface (voir figure A)

Le plateau de ponçage souple (qui est fourni) doit toujours être utilisé en combinaison avec un plateau interface (14).

Pour enlever le plateau interface (14), soulevez-le par le côté et retirez-le du plateau de ponçage (16).

Avant de monter un nouveau plateau interface, enlevez les poussières et saletés qui se trouvent sur le plateau de ponçage (16) avec par ex. un pinceau.

Le plateau de ponçage (16) est doté d’un revêtement auto-agrippant permettant de fixer rapidement et facilement le plateau interface.

Appliquez fermement le plateau interface (14) sur la face inférieure du plateau de ponçage (16).

Afin de garantir une bonne aspiration des poussières, assurez-vous que les perforations du plateau interface (14) et du plateau de ponçage (16) coïncident.