# Cambio del acolchado intemedio (ver figura A)

En el caso de la utilización del plato lijador blando (volumen de suministro estándar), se debe utilizar siempre un acolchado intermedio (14).

Para quitar el acolchado intermedio (14), levántelo lateralmente y retírelo del plato lijador (16).

Elimine la suciedad y el polvo del plato lijador (16) antes de colocar un nuevo acolchado intermedio, p. ej. con un pincel.

La superficie del plato lijador (16) consiste en una tela de cierre por contacto, para que pueda fijar el acolchado intermedio de forma rápida y fácil.

Presione el acolchado intermedio (14) firmemente en la parte inferior del plato lijador (16).

Para garantizar una aspiración óptima del polvo, asegúrese de que los recortes del acolchado intermedio (14) coincidan con los orificios en el plato lijador (16).