# การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

ฝุ่นจากวัสดุอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
ฝุ่นบางชนิดถือเป็นสารก่อมะเร็ง

- ใช้‌ระบบ‌ดูดฝุ่น‌ออก‌ที่‌เหมาะสม‌กับ‌ประเภท‌วัสดุ มาก‌เท่าที่‌จะ‌ทำได้
- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ‌ไส้กรอง P2

## การต่ออุปกรณ์ดูดฝุ่น (ดูภาพประกอบ E)

ขึ้นอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ สามารถเชื่อมต่อได้แบบใดแบบหนึ่งจากทั้งสองแบบ:

- เสียบข้อต่อท่อดูด (21) เข้าในท่อต่อดูดฝุ่น (5) ที่ด้ามจับ (6) และให้ล็อคเข้าที่ ต่อท่อดูดฝุ่น (21) เข้ากับเครื่องดูดฝุ่น
- เสียบอะแดปเตอร์ (22) เข้าในท่อต่อดูดฝุ่น (5) และให้ล็อคเข้าที่ ใส่หัวฉีด (23) ของเครื่องดูดฝุ่นเข้าในอะแดปเตอร์ (22)

เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌ต้องมี‌ลักษณะ‌การใช้งาน‌ที่‌เหมาะกับ‌ประเภท‌วัสดุ‌ชิ้นงาน

ในกรณี‌ดูดฝุ่น‌แห้ง‌ที่‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ‌อย่างยิ่ง‌หรือ‌อาจ‌ก่อ‌ให้เกิด‌มะเร็ง‌ได้ ให้ใช้‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌พิเศษ

ใช้เครื่องดูดฝุ่น GAS 35 L/M AFC หรือ GAS 55 M AFC สำหรับพื้นผิวกว้าง เพื่อพลังดูดสูงสุด

เมื่อทำงานบนพื้นผิวตามแนวตั้ง ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าในลักษณะให้ท่อดูดฝุ่นหันลงข้างล่าง

## การใส่/การถอดคลิปหนีบท่อ/สายไฟ (ดูภาพประกอบ F)

ครอบคลิปหนีบท่อ/สายไฟ (24) เหนือท่อดูด (21) สอดสายไฟเข้าไปในร่องสายเคเบิลของ คลิปหนีบท่อ/สายไฟ

ในการถอดแยก ให้ดึงคลิปหนีบท่อ/สายไฟ (24) ออกจากท่อดูด (21) และดึงสายไฟออกจากคลิปหนีบท่อ/สายไฟ