# تغيير قرص التجليخ (انظر الصورة A)

لخلع قرص التجليخ (13)، ارفعه من الجانب واسحبه من الحشية البينية (14).

قبل تركيب قرص التجليخ الجديد، قم بإزالة الاتساخات والغبار من الحشية البينية (14)، باستخدام فرشاة مثلا.

تتكون الطبقة السطحية للحشية البينية (14) من نسيج فيلكرو اللاصق، حتى يمكنك تثبيت ألواح الجلخ عن طريق الالتصاق بسهولة وسرعة.

اضغط على قرص التجليخ (13) بإحكام من الجانب السفلي للحشية البينية (14).

لضمان الشفط المثالي للغبار احرص على مراعاة تطابق الثقوب في قرص التجليخ (13) مع الثقوب في الحشية البينية (14) والتجاويف في صحن التجليخ (16).

إرشاد: في حالة استخدام صحن تجليخ متوسط الصلابة (توابع) لا يلزم وجود حشية بينية (14) حيث يتم تثبيت قرص التجليخ (13) على صحن التجليخ (16) مباشرة. بغض النظر عن ذلك يتم التغيير كما هو مشروح هنا.