# Punere în funcţiune

- Ţineţi seama de tensiunea reţelei de alimen‌tare! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu specificaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice. Sculele electrice in‌scrip‌ţio‌nate cu 230 V pot funcţiona şi racordate la 220 V.

##

Cu ajutorul rozetei de reglare a preselectării turaţiei (2) poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării. Cifrele mai mari indică o turaţie înaltă, cifrele mici indică o turaţie mică.

Sistemul electronic constant menţine turaţia aproape constantă la funcţionarea în gol şi sub sarcină, asigurând un randament uniform de lucru.

Dispozitivul electronic de pornire lentă limitează cuplul motor în momentul pornirii, prelungind astfel durata de viaţă utilă a motorului.

##

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru pornirea sculei electrice, împingeţi întrerupătorul pornit/oprit (3) spre înainte, până când se aprinde comutatorul „I”.

Pentru oprirea sculei electrice, împingeţi întrerupătorul pornit/oprit (3) spre înapoi, până când se aprinde comutatorul „0”.

##

Şpaclu/ Duritatea gipsului | Perete/ Plafon | Curent de aer interior/exterior | Putere de aspirare | Treaptă de turaţie | Granulaţie foaie abrazivă
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Extrem de moale/moale | Perete/Plafon | ➀ | 6 | 2–4 | începând cu P180
Duritate medie | Perete | ➀ | 6 | 4–6 | începând cu P120
Plafon | ➂ | 1–5 (optim: 3)
Extrem de dur | Perete/Plafon | ➀ pe suprafaţă denivelată | 6 | 4–6 | începând cu P100
➂ pe suprafaţă plană | 1–3