# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora da bude usaglašen sa podacima na tipskoj pločici električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.

##

Pomoću točkića za podešavanje broja obrtaja (2) možete da izaberete potreban broj obrtaja i tokom rada. Veći brojevi znače veći broj obrtaja, niži brojevi niži broj obrtaja.

Konstanta elektronika održava broj obrtaja u praznom hodu i opterećenju približno konstantnim i obezbeđuje ravnomeran učinak u radu.

Elektronsko meko kretanje ograničava obrtni momenat pri uključivanju i povećava vek motora.

##

- Uverite se da možete da pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje, a da ne sklanjate ruku sa drške.

Za uključivanje električnog alata gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) napred, tako da se na prekidaču pojavi „I“.

Za isključivanje električnog alata gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) unazad, tako da se na prekidaču pojavi „0“.

##

Špahtla/ tvrdoća gipsa | Zid/ tavanica | unutrašnja/spoljašnja vazdušna struja | Usisna snaga | Stepen broja obrtaja | Granulacija brusni list
--- | --- | --- | --- | --- | ---
veoma mekano/mekano | Zid/tavanica | ➀ | 6 | 2–4 | od P180
srednja tvrdoća | Zid | ➀ | 6 | 4–6 | od P120
Tavanica | ➂ | 1–5 (optimalno: 3)
veoma tvrdo | Zid/tavanica | ➀ za neravnu površinu | 6 | 4–6 | od P100
➂ za ravnu površinu | 1–3