# Skift af slibeblad (se billede A)

For at afmontere af slibebladet (13) skal du løfte det i siden og trække det af mellempolstringen (14).

Fjern snavs og støv fra mellempolstringen (14), f.eks. med en pensel, før påsætning af et nyt slibeblad.

Overfladen på mellempolstringen (14) er fremstillet af et burrebåndsmateriale, så slibeblade med burrebåndslukning hurtigt og nemt kan fastgøres.

Tryk slibebladet (13) fast på undersiden af mellempolstringen (14).

For at sikre en optimal støvudsugning er det vigtigt, at udstansningerne i slibebladet (13) stemmer overens med udstansningerne i mellempolstringen (14) og hullerne i slibeskiven (16).

Bemærk! Hvis du bruger mellemhårde slibeskiver (tilbehør), skal du ikke bruge nogen mellempolstring (14), da slibebladet (13) fastgøres direkte på slibeskiven (16). Bortset fra dette foretages udskiftningen som beskrevet her.