# Šlifavimo popieriaus lapelio keitimas (žr. A pav.)

Norėdami nuimti šlifavimo popieriaus lapelį (13), pakelkite jo kraštelį ir nutraukite nuo tarpinio pado (14).

Prieš uždėdami naują šlifavimo popieriaus lapelį, nuo tarpinio pado (14), pvz., teptuku, nuvalykite nešvarumus ir dulkes.

Tarpinio pado (14) paviršius yra iš kibiojo audinio, kad greitai ir lengvai galėtumėt pritvirtinti šlifavimo popieriaus lapelius su kibiąja jungtimi.

Tvirtai prispauskite šlifavimo popieriaus lapelį (13) prie tarpinio pado (14) apatinės pusės.

Kad užtikrintumėte optimalų dulkių nusiurbimą, stebėkite, kad šlifavimo popieriaus lapelyje (13) esančios kiaurymės sutaptų su tarpiniame pade (14) ir šlifavimo diske (16) esančiomis kiaurymėmis.

Nuoroda: naudojant vidutinio kietumo šlifavimo diską (papildoma įrangą) tarpinio pado (14) nereikia, nes šlifavimo popieriaus lapelis (13) tvirtinamas tiesiai prie šlifavimo disko (16). Nepriklausomai nuo to, keitimas atliekamas, kaip aprašyta čia.