# Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpin‌kite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų švarūs.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

## Jungiamosios žarnos keitimas (žr. I pav.)

Norėdami nuimti jungiamąją žarną (18), atsuktuvu atsukite žarnos spaustuvo (25) varžtą ir iškelkite žarnos spaustuvą (25) su jungiamąja žarna (18). Nuimkite žarnos spaustuvą (25). Už kito jungiamosios žarnos galo (18) ištraukite žarnos tvirtinamosios dalies (27) vidinį korpusą (26). Tvirtai laikykite vidinį korpusą (26) ir išimkite jungiamąją žarną (18) ją sukdami.

Norėdami įdėti naują jungiamąją žarną (18), tvirtai laikykite vidinį korpusą (26) ir sukite naują jungiamąją žarną (18) iki atramos į vidų. Kitoje jungiamosios žarnos (18) pusėje sumontuokite žarnos spaustuvą (25). Varžto galvutę nustatykite taip, kad žarnos spaustuvą (25) už šlifavimo galvutės (10) apie 2 Nm sukimo momentu galėtumėte užveržti be atsuktuvo.