# Zamena brusnog lista (videti sliku A)

Da biste skinuli brusni list (13), dignite ga sa postrance i svucite ga sa međupodloge (14).

Pre stavljanja novog brusnog lista uklonite prljavštinu i prašinu sa međupodloge (14), npr. četkicom.

Površina međupodloge (14) se sastoji od čička da bi brusni listovi sa čičak trakom mogli brzo i jednostavno da se pričvrste.

Pritisnite brusni list (13) na donju stranu međupodloge (14).

Da biste obezbedili optimalno usisavanje prašine, pazite da se perforacije u brusnom listu (13) podudaraju sa otvorima na međupodlozi (14) i na brusnom tanjiru (16).

Napomena: Prilikom korišćenja brusnog tanjira srednje tvrdoće (pribor) nije potrebna međupodloga (14), brusni list (13) se direktno pričvršćuje na brusni tanjir (16). Osim toga, zamena se odvija kako je ovde opisano.