# Sostituzione del foglio abrasivo (vedere fig. A)

Per rimuovere il foglio abrasivo (13), sollevarlo lateralmente e staccarlo dallo strato intermedio (14).

Prima di applicare un nuovo foglio abrasivo, rimuovere impurità e polvere dallo strato intermedio (14), ad es. con un pennello.

La superficie dello strato intermedio (14) consiste in un tessuto a strappo, che consente di fissare gli appositi fogli abrasivi in modo semplice e rapido.

Premere saldamente il foglio abrasivo (13) sul lato inferiore dello strato intermedio (14).

Per garantire un’aspirazione ottimale della polvere, accertarsi che le aperture nel foglio abrasivo (13) coincidano con le aperture sullo strato intermedio (14) e con i fori nel platorello (16).

Avvertenza: quando si utilizza il platorello di durezza media (accessorio) non è necessario lo strato intermedio (14); il foglio abrasivo (13) si fissa direttamente sul platorello (16). In tutti gli altri casi, la sostituzione avviene come descritto di seguito.