# 操作機器

- 請注意電源電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。標示為 230 V 的電動工具亦可接上 220 V 電源。

##

利用轉速預設轉鈕 (2)，即使是在工具運作期間，亦可按照需求預設轉速。數字越大代表轉數越高，數字越小轉數越低。

不論機器處在負載或空載狀態，恆定電子裝置都能夠穩定轉速，確保一致的工作效率。

電子控制的緩速起動功能可以限制開機時的扭力，並延長馬達的使用壽命。

##

- 請確定您不用放開把手，就能操作起停開關。

若要啟動電動工具，請將起停開關 (3) 往前推，此時開關上出現的符號是「I」。

若要關閉電動工具，請將起停開關 (3) 往後推，此時開關上會出現「0」符號。

##

填料／ 石膏硬度 | 牆壁／ 天花板 | 內部／外部氣流 | 吸氣功率 | 轉數檔位 | 研磨片 粒度
--- | --- | --- | --- | --- | ---
極軟／軟 | 牆壁／天花板 | ➀ | 6 | 2–4 | P180 起
中等硬度 | 牆 | ➀ | 6 | 4–6 | P120 起
天花板 | ➂ | 1–5（最佳：3）
極硬 | 牆壁／天花板 | ➀ 表面不平坦時 | 6 | 4–6 | P100 起
➂ 表面平坦時 | 1–3