# Întreţinere şi curăţare

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

## Înlocuirea furtunului de racordare (consultă imaginea I)

Pentru îndepărtarea furtunului de racordare (18), desfiletează şurubul clemei de furtun (25) cu o şurubelniţă şi ridică clema de furtun (25) împreună cu furtunul de racordare (18). Scoate clema de furtun (25). La capătul celălalt al furtunului de racordare (18) extrage carcasa interioară (26) a dispozitivului de fixare a furtunului (27). Ţine ferm carcasa interioară (26) şi deşurubează furtunul de racordare (18).

Pentru montarea unui nou furtun de racordare (18), ţine ferm carcasa interioară (26) şi înşurubează noul furtun de racordare (18) până la opritor. Montează clema de furtun (25) pe partea cealaltă a furtunului de racordare (18). Poziţionează capul de şurub astfel încât să poţi strânge fără efort cu o şurubelniţă clema de furtun (25) pe capul de şlefuire (10) cu un cuplu de strângere de aproximativ 2 Nm.