# Skifte mellompolstring (se bilde A)

Når den myke slipeskiven (følger med som standard) brukes, må det alltid brukes en mellompolstring (14).

For å ta av mellompolstringen (14) løfter du den opp på siden og trekker den fra slipeskiven (16).

Fjern skitt og støv på slipeskiven (16), for eksempel med en pensel, før du setter på en ny mellompolstring.

Overflaten til slipeskiven (16) består av borrelåsmateriale, slik at det er enkelt å feste mellompolstringen.

Trykk mellompolstringen (14) fast mot undersiden av slipeskiven (16).

For å være sikker på at støvavsuget fungerer optimalt må du sørge for at utsparingene i mellompolstringen (14) stemmer overens med hullene i slipeskiven (16).