# Substituir disco de lixar (ver figura A)

Para remover o disco de lixar (13) pegue pela parte lateral e retire-o do estofo intermédio (14).

Remova sujeira e poeira do estofo intermédio (14), p. ex. com um pincel, antes de colocar o novo disco de lixar.

A superfície do estofo intermédio (14) é feita de um tecido autoaderente para que você possa fixar rápida e facilmente as folhas de lixa com fixação autoaderente.

Pressione o disco de lixar (13) firmemente na parte inferior do estofo intermédio (14).

Para garantir uma aspiração ideal de poeira, verifique se os orifícios no disco de lixar (13) correspondem aos orifícios no estofo intermédio (14) e aos orifícios no prato de lixar (16).

Nota: na utilização do prato de lixar de dureza média (acessório) não é necessário qualquer estofo intermédio (14), o disco de lixar (13) é fixado diretamente no prato de lixar (16). Além disso, a mudança é feita como descrito aqui.