# Zımpara kağıdının değiştirilmesi (bkz. Resim A)

Zımpara kağıdını (13) çıkarmak için yan taraftan kaldırın ve ara pedden (14) çekerek çıkarın.

Yeni zımpara kağıdını takmadan önce ara peddeki (14) toz ve kirleri örneğin bir fırça ile temizleyin.

Ara pedin (14) yüzeyi bir cırt cırtlı tutturma dokusu ile donatılmış olup, bu sayede cırt cırtlı tutturmalı zımpara kağıtları hızla ve kolayca takılabilir.

Zımpara kağıdını (13) ara pedin (14) alt tarafına sıkıca bastırın.

Toz emme sisteminin optimum düzeyde olması için zımpara kağıdındaki (13) deliklerin ara peddeki (14) deliklerle ve zımpara tablasındaki (16) deliklerle üst üste gelmesine dikkat edin.

Not: Orta sertlikteki zımpara tablası (aksesuar) kullanıldığında ara ped (14) gerekmez, zımpara kağıdı (13) doğrudan zımpara tablasının (16) üzerine sabitlenir. Bunun dışında ise değiştirme işlemi burada açıklandığı şekilde gerçekleşir.