# Menjava vmesne blazine (glejte sliko A)

Pri uporabi mehkega brusilnega krožnika (standardni obseg dobave) morate vedno uporabiti vmesno blazino (14).

Za odstranitev vmesne blazine (14) jo s strani privzdignite in jo snemite z brusilnega krožnika (16).

Pred namestitvijo nove vmesne blazine z brusilne plošče (16) odstranite umazanijo in prah (npr. s čopičem).

Površina brusilnega krožnika (16) je iz sprijemalne tkanine, ki omogoča preprosto in hitro pritrditev vmesne blazine.

Vmesno blazino (14) trdno pritrdite na spodnjo stran brusilnega krožnika (16).

Za zagotovitev optimalnega odsesavanja prahu bodite pozorni, da se odprtine na vmesni blazini (14) prilegajo izvrtinam v brusilnem krožniku (16).