# Dados técnicos

Lixadeira para pré-fabricados |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Pré-seleção do número de rotação |  | ●
Sistema de eletrónica constante (Constant Electronic) |  | ●
Arranque suave |  | ●
Potência nominal absorvida | W | 550
N.º de rotações em vazio n₀ | r.p.m. | 340−910
Diâmetro do prato de lixar | mm | 215
Diâmetro do disco de lixar | mm | 225
Mangueira de aspiração compatível (diâmetro) | mm | 45
Bico de aspirador compatível (diâmetro) | mm | 45/35/32
Comprimento versão curta (sem tubo de extensão) | m | 1,1
Comprimento versão padrão (com 1 tubo de extensão)A) | m | 1,7
Comprimento versão longa (com 2 tubos de extensão) | m | 2,3
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014
Versão curta | kg | 4,1
Versão padrão | kg | 4,8
Classe de proteção |  | /I

A)

  Volume de fornecimento padrão

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.