# 샌딩 페이퍼 교체하기(그림 A 참조)

샌딩 페이퍼 (13) 교환 시 샌딩 페이퍼의 측면을 잡고 중간 패드 (14) 에서 당겨 빼십시오.

새로운 샌딩 페이퍼를 끼우기 전에 브러시 등을 이용해 중간 패드 (14) 의 이물질 및 분진을 제거하십시오.

중간 패드 (14) 의 표면은 접착형 소재로 되어있어 접착력을 이용해 샌딩 페이퍼를 쉽고 간단히 고정할 수 있습니다.

샌딩 페이퍼 (13) 를 중간 패드 (14) 아랫면에 대고 단단히 누르십시오.

효과적으로 분진을 제거하기 위해서는 샌딩 페이퍼 (13) 의 구멍이 중간 패드 (14) 의 구멍과 샌딩판 (16) 의 구멍에 일치해야 합니다.

지침: 중간 경도의 샌딩판(액세서리)을 사용할 경우 중간 패드 (14) 가 필요하지 않으며, 샌딩 페이퍼 (13) 는 샌딩판 (16) 바로 위에 고정됩니다. 그 외 교체 과정은 여기에 기술된 대로 진행합니다.