# Závady – příčiny a odstranění

Příčina | Odstranění
--- | ---
Sádrokartonářská bruska neběží vystředěně nebo se na povrchu cuká.
Příliš silné přisátí. | Snižte výkon přisátí nebo v případě potřeby přepněte na vnější odsávání.
Tmel, resp. podklad je příliš tvrdý. | Snižte výkon přisátí nebo v případě potřeby přepněte na vnější odsávání.
Snižte otáčky.
Úběr broušeného materiálu je příliš velký.
Otáčky sádrokartonářské brusky jsou příliš vysoké. | Snižte otáčky.
Příliš silné přisátí sádrokartonářské brusky. | Snižte přisátí nebo přepněte na vnější odsávání.
Tmel má příliš vysoký podíl plniva nebo je hodně měkký. | Zapněte vnější odsávání, nastavte kolečko pro nastavení výkonu přisátí na stupeň 6, v extrémních případech snižte otáčky.
Brusivo má příliš hrubou zrnitost. | Použijte brusný papír s jemnější zrnitostí.
Kvalita povrchu není optimální.
Brusivo má příliš hrubou zrnitost. | Použijte brusný papír s jemnější zrnitostí.
Nebyla dodržena doba schnutí tmelu. | Dodržujte technické listy a doporučení výrobce.
Příliš silné přisátí. | Snižte výkon přisátí.
Tmel má příliš vysoký podíl plniva nebo je hodně měkký. | Použijte brusný papír s jemnější zrnitostí.
Nasadili jste na povrch běžící elektrické nářadí (tvorba rýh). | Elektrické nářadí nejprve nasaďte a teprve poté ho zapněte.
Při práci na ploše vždy pracujte s odnímatelným kartáčovým segmentem.
Na povrchu jsou rýhy po broušení.
Nasadili jste tvrdý brusný talíř šikmo na povrch. | Použijte měkký brusný talíř s měkkou podložkou.
V případě velmi měkkého tmelu je brusný talíř příliš tvrdý, resp. brusivo má příliš hrubou zrnitost. | Použijte měkký brusný talíř s měkkou podložkou.
Zvolte jemnější zrnitost brusiva.
Odsávací účinek je nedostatečný.
Odsávací výkon vysavače je příliš nízký. | Zvyšte sací sílu vysavače.
Otáčky sádrokartonářské brusky jsou příliš vysoké. | Snižte otáčky.
Vnitřní odsávání u sádrokartonářské brusky je příliš malé. | Snižte výkon přisátí nebo přepněte na vnější odsávání.
Tmel má příliš vysoký podíl plniva nebo je hodně měkký. | Zapněte vnější odsávání, nastavte kolečko pro nastavení výkonu přisátí na stupeň 6, v extrémních případech snižte otáčky.
Hlavní filtr vysavače je zablokovaný/ucpaný. | Pravidelně čistěte filtrační vložku: Možnost 1: Nastavte regulaci sací síly na maximální sací výkon. Uzavřete na 10 sekund dlaní otvor v hubici, odsávací hadici nebo sací otvor ve vysavači, dokud se nespustí automatické čištění. Možnost 2: Vyčistěte filtrační vložku mechanicky (vysátím). Možnost 3: Zkontrolujte filtrační vložku, zda není poškozená a ucpaná. Pravidelně nasazujte novou filtrační vložku.
Používáte vliesový vak na prach. | Použijte jednorázový vak na prach.
Odsávací hadice je ucpaná nebo zalomená. | Odstraňte ucpání nebo zalomení.
Nádoba na prachu vysavače je plná. | Vyprázdněte nádobu na prach vysavače.