# Wskazówki dotyczące pracy

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektro‌narzę‌dziu należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

- Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać, aż znajdzie się ono w bezruchu.

- Nie należy kłaść elektronarzędzia na boku. Może to spowodować trwałe odkształcenie talerza szlifierskiego.

- Elektronarzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań stacjonarnych. Nie wolno go mocować na przykład w imadle ani na stole roboczym.

##

Włączyć elektronarzędzie, przyłożyć całą po‌wierzchnią szlifującą do powierzchni obrabianej oraz przesuwać je przy średnim nacisku po elemencie obrabianym.

Wydajność ścierna i końcowy efekt obróbki powierzchni uzależnione są w głów‌nej mierze od papieru ściernego, wstępnie wybra‌nej prędkości obrotowej oraz siły nacisku przy obróbce.

Jedynie papier ścierny, znajdujący się w nie‌na‌gannym stanie, zapewnia wysoką wydajność usu‌wania materiału i oszczędza elektronarzędzie.

Praca z równomiernym naciskiem wydłuża żywotność papieru ściernego.

Nadmierny nacisk nie prowadzi do zwiększenia wydajności szlifowania, lecz do silniejszego zużycia się elektronarzędzia i papieru ściernego.

Nie należy używać papieru ściernego, którym obrabiano metal do obróbki innych materiałów.

Należy używać jedynie oryginalnego osprzętu szlifierskiego firmy Bosch.

##

Zdejmowany segment szczotkowy umożliwia zmniejszenie odległości pomiędzy ścianą/sufitem.

- Nacisnąć i przytrzymać blokadę (11) segmentu szczotkowego (17).
- Wysunąć segment szczotkowy (17) do przodu i zdjąć go.
- Aby założyć segment szczotkowy (17), należy zaczepić go po przeciwnej stronie blokady (11) i przesunąć w stronę głowicy szlifierskiej (10) aż do zablokowania.

##

W zależności od wysokości podciśnienia można obniżyć odczuwany ciężar narzędzia.

W zależności od zastosowania użytkownik może przełączać się pomiędzy różnymi trybami strumienia powietrza. Obrócić dźwignię regulacji siły ssania (12) i ustawić ją w jednej z 3 pozycji.

Pozycja włącznika/wyłącznika | Rodzaj strumienia powietrza | Zastosowanie
--- | --- | ---
| ① zewnętrzny strumień powietrza | Idealny do szlifowania ścian z dużą prędkością i bez zastosowania podciśnienia
| ② mieszany (zewnętrzny i wewnętrzny) strumień powietrza | Średnia wydajność ścierna z zastosowaniem podciśnieniem
| ③ mieszany (zewnętrzny i wewnętrzny) strumień powietrza | Idealny do szlifowania sufitów przy niskiej prędkości, ale z wysokim podciśnieniem (siłą ssania) w celu obniżenia odczuwanego ciężaru narzędzia

##

Moc ssania można ustawić w taki sposób, aby osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością szlifowania i mocą ssania. Regulacja jest możliwa tylko wtedy, gdy włączony jest wewnętrzny strumień powietrza (pozycja ③ w tabeli powyżej).

Dopasować moc ssania za pomocą pokrętła (1):

- 1−5: moc ssania od niskiej do wysokiej, odpowiednia do szlifowania sufitów
- 6: najwyższa moc ssania, odpowiednia do szlifowania ścian

Należy rozpocząć od niskiej mocy ssania (pozycja 1) i zwiększać ją stopniowo aż do osiągnięcia odczuwalnej siły nacisku.

Wysoka moc ssania umożliwia niemęczące szlifowanie sufitów i ścian. Zbyt wysoka moc ssania może doprowadzić do drgań elektronarzędzia i pogorszyć jakość prowadzenia.