# Smetnje – uzroci i pomoć

Uzrok | Pomoć
--- | ---
Brusilica za suhu gradnju ne radi u krug ili se trese na površini.
Učinak usisavanja je prevelik. | Smanjite usisnu snagu ili se po potrebi prebacite na vanjsko usisavanje.
Kit je tvrd ili su podloge tvrde. | Smanjite usisnu snagu ili se po potrebi prebacite na vanjsko usisavanje.
Smanjite broj okretaja.
Skidanje materijala koji obrađujete je preveliko.
Broj okretaja brusilice za suhu gradnju je prevelik. | Smanjite broj okretaja.
Učinak usisavanja brusilice za suhu gradnju je prevelik. | Smanjite učinak usisavanja ili se prebacite na vanjsko usisavanje.
Kit ima visok udio punila ili je vrlo mekan. | Uključite vanjsko usisavanje, stavite kotačić za namještanje usisne snage na stupanj 6, u iznimnim slučajevima smanjite broj okretaja.
Granulacija brusnog sredstva je pregruba. | Upotrebljavajte brusni list finije granulacije.
Kvaliteta površine nije optimalna.
Granulacija brusnog sredstva je pregruba. | Upotrebljavajte brusni list finije granulacije.
Niste se pridržavali vremena sušenja kita. | Pridržavajte se tehničkih listova i preporuka proizvođača.
Učinak usisavanja je prevelik. | Smanjite snagu usisavanja.
Kit ima visok udio punila ili je vrlo mekan. | Upotrebljavajte brusni list finije granulacije.
Električni alat koji radi stavljen je na površinu (stvaranje brazda). | Stavite električni alat i tek onda ga uključite.
Radite na površini, uvijek radite sa skidivim četkastim segmentom.
Na površini se nalaze brazde od brušenja.
Tvrdi brusni tanjur stavljen je koso na površinu. | Upotrebljavajte mekani brusni tanjur s međujastučićem.
U slučaju vrlo mekanog kita brusni tanjur je pretvrd ili pregruba granulacija brusnog sredstva. | Upotrebljavajte mekani brusni tanjur s međujastučićem.
Odaberite finiju granulaciju brusnog sredstva.
Učinak usisavanja nije dovoljan.
Usisna snaga usisavača je premala. | Povećajte usisanu snagu usisavača.
Broj okretaja brusilice za suhu gradnju je prevelik. | Smanjite broj okretaja.
Unutarnje usisavanje na brusilici za suhu gradnju je preslabo. | Smanjite usisnu snagu ili se prebacite na vanjsko usisavanje.
Kit ima visok udio punila ili je vrlo mekan. | Uključite vanjsko usisavanje, stavite kotačić za namještanje usisne snage na stupanj 6, u iznimnim slučajevima smanjite broj okretaja.
Glavni filtar usisavača je blokiran/začepljen. | Redovito očistite uložak filtra: Mogućnost 1: Stavite regulaciju usisne snage na maksimalnu usisnu snagu. Dlanom zatvorite 10 sekundi otvor sapnice, usisnog crijeva ili otvora za usisavanja na usisavaču sve dok se upotrebljava automatsko čišćenje. Mogućnost 2: Mehanički očistite uložak filtra (usisavanje). Mogućnost 3: Provjerite je li uložak filtra oštećen i začepljen. Redovito umetnite novi uložak filtra.
Upotrebljava se flizelinska vrećica za prašinu. | Upotrebljavajte vrećicu za prašinu koja se može zbrinuti.
Usisno crijevo je začepljeno ili savijeno. | Uklonite začepljenje ili pregib.
Spremnik za prašinu u usisavaču je pun. | Ispraznite spremnik za prašinu u usisavaču.