# Verlengbuis aanbrengen/verwijderen (zie afbeeldingen C−D)

Breng verlengbuizen (9) alleen indien nodig aan: bij het werken zonder verlengbuis is de benodigde krachtsinspanning voor het schuren aanzienlijk minder.

Aanwijzing: Er mogen maximaal 2 verlengbuizen worden aangebracht.

Verbinding tussen schuurkop/greepdeel/verlengbuis losmaken (zie afbeelding C):

- ➊ Open de spanhendel (8).
- ➋ Open de borghaak (7).
- ➌ Trek de tot dan toe verbonden delen uit elkaar.

Verbinding tussen schuurkop/greepdeel/verlengbuis sluiten (zie afbeelding D):

- ➍ Schuif afhankelijk van gewenste verbinding schuurkop (10), greepdeel (6) of verlengbuis (9) in elkaar.
- ➎ Sluit de borghaak (7).
- ➏ Duw de spanhendel (8) zover dat deze in een rechte hoek t.o.v. schuurkop (10), greepdeel (6) of verlengbuis (9) staat.
- ➐ Draai de excenterschroef (20) stevig vast.
- ➑ Sluit de spanhendel (8).

Controleer altijd of alle verbindingsdelen met de borghaken (7) en de spanhendels (8) geborgd en stevig met elkaar verbonden zijn.