# Uvedenie do prevádzky

- Dodržte napätie siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia. Elektrické náradie označené pre napätie 230 V sa môže prevádzkovať aj s napätím 220 V.

##

Nastavovacím kolieskom predvoľby otáčok (2) môžete predvoliť potrebné otáčky aj počas prevádzky. Vyššie čísla znamenajú vysoké otáčky, nízke čísla nízke otáčky.

Konštantná elektronika udržiava počet otáčok pri voľnobehu a pri zaťažení na približne rovnakej úrovni, a tým zabezpečuje rovnomerný pracovný výkon náradia.

Elektronicky regulovaný pozvoľný rozbeh obmedzuje krútiaci moment náradia pri zapnutí a predlžuje životnosť motora.

##

- Zaistite, aby ste mohli ovládať vypínač bez toho, že by ste pustili rukoväť.

Na zapnutie elektrického náradia posuňte vypínač (3) dopredu, tak aby sa na spínači objavil znak „I“.

Na vypnutie elektrického náradia posuňte vypínač (3) dozadu tak, aby sa na spínači objavil znak „0“.

##

Tvrdosť tmelu/ sadry | Stena/ strop | Interný/externý prúd vzduchu | Nasávací výkon | Stupeň otáčok | Zrnitosť brúsneho listu
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Mimoriadne mäkká/mäkká | Stena/strop | ➀ | 6 | 2–4 | od P180
Stredná tvrdosť | Stena | ➀ | 6 | 4–6 | od P120
Strop | ➂ | 1–5 (optimálne: 3)
Mimoriadne tvrdá | Stena/strop | ➀ pri nerovnom povrchu | 6 | 4–6 | od P100
➂ pri rovnom povrchu | 1–3