# Gangguan – Penyebab dan Solusi

Penyebab | Solusi
--- | ---
Mesin gerinda untuk dinding gipsum tidak berjalan mulus atau tersentak-sentak di atas permukaan.
Efek pengisapan terlalu tinggi. | Kurangi kapasitas pengisapan atau ubah ke pengisapan eksternal jika diperlukan.
Dempul atau permukaan terlalu keras. | Kurangi kapasitas pengisapan atau ubah ke pengisapan eksternal jika diperlukan.
Kurangi kecepatan putaran.
Pengikisan material yang akan dikerjakan terlalu besar.
Kecepatan putaran pada mesin gerinda untuk dinding gipsum terlalu tinggi. | Kurangi kecepatan putaran.
Efek pengisapan pada mesin gerinda untuk dinding gipsum terlalu tinggi. | Kurangi efek pengisapan atau ubah ke pengisapan eksternal.
Dempul memiliki kandungan penambal yang tinggi atau dempul terlalu lunak. | Hidupkan pengisapan eksternal, atur selektor putar untuk kapasitas pengisapan ke level 6, kurangi kecepatan putaran pada situasi yang ekstrem.
Butiran pada kertas ampelas terlalu kasar. | Gunakan kertas ampelas dengan butiran yang lebih halus.
Kualitas permukaan tidak optimal.
Butiran pada kertas ampelas terlalu kasar. | Gunakan kertas ampelas dengan butiran yang lebih halus.
Waktu pengeringan dempul tidak terpenuhi. | Perhatikan lembar informasi teknis dan rekomendasi dari produsen.
Efek pengisapan terlalu tinggi. | Kurangi kapasitas pengisapan.
Dempul memiliki kandungan penambal yang tinggi atau dempul terlalu lunak. | Gunakan kertas ampelas dengan butiran yang lebih halus.
Perkakas listrik yang sedang beroperasi diletakkan di atas permukaan (menggores). | Letakkan perkakas listrik dan baru kemudian hidupkan.
Bekerjalah di atas permukaan dan selalu bekerjalah dengan segmen sikat yang dapat dilepas.
Terdapat bekas pengampelasan di atas permukaan.
Cakram ampelas yang keras diletakkan dalam posisi miring di atas permukaan. | Gunakan cakram ampelas yang halus dengan bantalan tengah.
Pada dempul yang sangat lunak, cakram ampelas terlalu keras atau butiran pada kertas ampelas terlalu kasar. | Gunakan cakram ampelas yang halus dengan bantalan tengah.
Pilih butiran pada kertas ampelas yang lebih halus.
Efek pengisapan tidak memadai.
Kapasitas pengisapan pada alat pengisap terlalu rendah. | Tingkatkan daya pengisapan pada alat pengisap.
Kecepatan putaran pada mesin gerinda untuk dinding gipsum terlalu tinggi. | Kurangi kecepatan putaran.
Pengisapan internal pada mesin gerinda untuk dinding gipsum terlalu rendah. | Kurangi kapasitas pengisapan atau ubah ke pengisapan eksternal.
Dempul memiliki kandungan penambal yang tinggi atau dempul terlalu lunak. | Hidupkan pengisapan eksternal, atur selektor putar untuk kapasitas pengisapan ke level 6, kurangi kecepatan putaran pada situasi yang ekstrem.
Filter utama pada pengisap debu terhalang/tersumbat. | Bersihkan komponen filter secara teratur: Opsi 1: Atur penyetelan daya pengisapan ke kapasitas pengisapan maksimal. Tutup lubang nozel, lubang slang pengisap atau lubang pengisap pada alat pengisap debu dengan telapak tangan selama 10 detik hingga pembersihan otomatis dimulai. Opsi 2: Bersihkan elemen filter secara mekanis (mengisap). Opsi 3: Periksa elemen filter dari kerusakan dan penyumbatan. Ganti dengan elemen filter yang baru secara rutin.
Kantong debu dari kain fleece digunakan. | Gunakan kantong debu sekali pakai.
Slang pengisap tersumbat atau tertekuk. | Bersihkan penyebab tersumbatnya slang atau luruskan slang yang tertekuk.
Wadah debu alat pengisap penuh. | Kosongkan wadah debu alat pengisap.