# Errori – Cause e rimedi

Causa | Rimedio
--- | ---
La levigatrice a secco non funziona bene o sobbalza sulla superficie.
L’effetto ventosa è troppo forte. | Ridurre la portata di aspirazione o, in caso di necessità, commutare su aspirazione esterna.
Lo stucco o gli strati sottostanti sono duri. | Ridurre la portata di aspirazione o, in caso di necessità, commutare su aspirazione esterna.
Ridurre il numero di giri.
Il materiale asportato è eccessivo.
Il numero di giri della levigatrice a secco è troppo elevato. | Ridurre il numero di giri.
L’effetto ventosa sulla levigatrice a secco è troppo forte. | Ridurre l’effetto ventosa o commutare su aspirazione esterna.
Lo stucco ha un elevato contenuto di materiale di riempimento o è molto morbido. | Attivare l’aspirazione esterna, posizionare la rotellina di regolazione della portata di aspirazione sul livello 6 e, in casi estremi, ridurre il numero di giri.
La grana dell’abrasivo è troppo grossa. | Utilizzare un foglio abrasivo a grana più fine.
La qualità delle superfici non è ottimale.
La grana dell’abrasivo è troppo grossa. | Utilizzare un foglio abrasivo a grana più fine.
Le tempistiche di asciugatura dello stucco non sono state osservate. | Prestare attenzione alle schede tecniche e alle raccomandazioni del produttore.
L’effetto ventosa è troppo forte. | Ridurre la portata di aspirazione.
Lo stucco ha un elevato contenuto di materiale di riempimento o è molto morbido. | Utilizzare un foglio abrasivo a grana più fine.
L’elettroutensile in funzione è stato appoggiato sulla superficie (formazione di solchi). | Appoggiare l’elettroutensile e successivamente accenderlo.
Se si lavora sulla superficie, lavorare sempre con il segmento spazzola rimovibile.
Ci sono dei solchi di levigatura sulla superficie.
Il platorello duro è stato appoggiato in obliquo sulla superficie. | Utilizzare un platorello morbido con strato intermedio.
In caso di stucco molto morbido, il platorello è troppo duro oppure la grana dell’abrasivo è troppo grossa. | Utilizzare un platorello morbido con strato intermedio.
Selezionare una grana dell’abrasivo più fine.
L’effetto ventosa è insufficiente.
La portata di aspirazione sull’aspiratore è troppo bassa. | Aumentare la forza aspirante sull’aspiratore.
Il numero di giri della levigatrice a secco è troppo elevato. | Ridurre il numero di giri.
L’aspirazione interna alla levigatrice a secco è troppo bassa. | Ridurre la portata di aspirazione o commutare su aspirazione esterna.
Lo stucco ha un elevato contenuto di materiale di riempimento o è molto morbido. | Attivare l’aspirazione esterna, posizionare la rotellina di regolazione della portata di aspirazione sul livello 6 e, in casi estremi, ridurre il numero di giri.
Il filtro principale dell’aspiratore è bloccato/ostruito. | Pulire regolarmente il filtro: Possibilità 1: posizionare la regolazione della forza aspirante sulla potenza di aspirazione massima. Con il palmo della mano bloccare per 10 secondi l’apertura della bocchetta, del tubo flessibile di aspirazione o dell’aspirazione sull’aspiratore finché non si avvia la pulizia automatica. Possibilità 2: pulire meccanicamente il filtro (aspirazione). Possibilità 3: controllare che il filtro non presenti danni o occlusione. Sostituire periodicamente il filtro con uno nuovo.
È stato utilizzato un sacchetto raccoglipolvere in tessuto non tessuto. | Utilizzare un sacchetto raccoglipolvere non riciclabile.
Il tubo flessibile di aspirazione è ostruito o piegato. | Rimuovere l’occlusione oppure eliminare la piega.
Il contenitore per la polvere dell’aspiratore è pieno. | Svuotare il contenitore per la polvere dell’aspiratore.