# Błędy – przyczyny i usuwanie

Przyczyna | Rozwiązanie
--- | ---
Szlifierka do gipsu „Żyrafa” nie pracuje lub podskakuje na powierzchni.
Moc ssania jest zbyt wysoka. | Obniżyć moc ssania lub w razie potrzeby przełączyć się na zewnętrzny system odsysania pyłu.
Szpachla lub podłoże są twarde. | Obniżyć moc ssania lub w razie potrzeby przełączyć się na zewnętrzny system odsysania pyłu.
Obniżyć prędkość obrotową.
Szlifierka zbiera zbyt dużo materiału.
Prędkość obrotowa szlifierki do gipsu „Żyrafa” jest zbyt wysoka. | Obniżyć prędkość obrotową.
Moc ssania szlifierki do gipsu „Żyrafa” jest zbyt wysoka. | Obniżyć moc ssania lub przełączyć się na zewnętrzny system odsysania pyłu.
Szpachla ma wysoką zawartość wypełniaczy lub jest bardzo miękka. | Wyłączyć zewnętrzny system odsysania pyłu, ustawić pokrętło mocy ssania na 6, a w ekstremalnych przypadkach obniżyć prędkość obrotową.
Papier ścierny ma zbyt grube ziarno. | Użyć papieru ściernego o drobniejszym ziarnie.
Jakość powierzchni nie jest optymalna.
Papier ścierny ma zbyt grube ziarno. | Użyć papieru ściernego o drobniejszym ziarnie.
Nie były przestrzegane czasy schnięcia szpachli. | Należy przestrzegać informacji zawartych w specyfikacjach technicznych oraz zaleceń producenta.
Moc ssania jest zbyt wysoka. | Obniżyć moc ssania.
Szpachla ma wysoką zawartość wypełniaczy lub jest bardzo miękka. | Użyć papieru ściernego o drobniejszym ziarnie.
Pracujące elektronarzędzie zostało przyłożone do powierzchni (zarysowania). | Należy przyłożyć elektronarzędzie do ściany i dopiero wtedy je włączyć.
Podczas obróbki powierzchni należy zawsze pracować ze zdejmowanym segmentem szczotkowym.
Szlifowanie powoduje powstawanie rys.
Twardy talerz szlifierski został krzywo przyłożony do powierzchni. | Miękki talerz szlifierski należy zawsze stosować z przekładką.
W przypadku bardzo miękkiej szpachli talerz szlifierski jest zbyt twardy lub papier ścierny ma zbyt grube ziarno. | Miękki talerz szlifierski należy zawsze stosować z przekładką.
Wybrać papier ścierny o drobniejszym ziarnie.
Siła ssania jest niewystarczająca.
Siła ssania w odkurzaczu jest zbyt niska. | Zwiększyć siłę ssania w odkurzaczu.
Prędkość obrotowa szlifierki do gipsu „Żyrafa” jest zbyt wysoka. | Obniżyć prędkość obrotową.
Siła ssana w szlifierce do gipsu „Żyrafa” jest zbyt niska. | Obniżyć moc ssania lub przełączyć się na zewnętrzny system odsysania pyłu.
Szpachla ma wysoką zawartość wypełniaczy lub jest bardzo miękka. | Wyłączyć zewnętrzny system odsysania pyłu, ustawić pokrętło mocy ssania na 6, a w ekstremalnych przypadkach obniżyć prędkość obrotową.
Filtr główny odkurzacza jest zablokowany/zatkany. | Regularnie czyścić filtr: Możliwość 1: Ustawić regulator siły ssania na maksymalną moc. Na 10 sekund zasłonić dłonią wlot dyszy, węża odsysającego lub ssania na odkurzaczu aż do zadziałania automatycznego oczyszczania filtra. Możliwość 2: Oczyścić filtr mechanicznie (odsysanie). Możliwość 3: Sprawdzić, czy filtr nie jest uszkodzony lub zatkany. Regularnie wymieniać filtr na nowy.
Stosowany jest włókninowy worek na pył. | Użyć jednorazowego worka na pył.
Wąż odsysający jest zatkany lub zgięty. | Usunąć blokadę lub wyprostować wąż.
Zbiornik na pył w odkurzaczu jest pełny. | Opróżnić zbiornik na pył w odkurzaczu.