# Skifte slipeblad (se bilde A)

For å ta av slipebladet (13) løfter du det opp på siden og trekker det fra mellompolstringen (14).

Fjern skitt og støv på mellompolstringen (14), for eksempel med en pensel, før du setter på et nytt slipeblad.

Overflaten på mellompolstringen (14) består av borrelåsmateriale, slik at det er enkelt å feste slipeblad med borrelås.

Trykk slipebladet (13) fast mot undersiden av mellompolstringen (14).

For å være sikker på at støvavsuget fungerer optimalt må du sørge for at utsparingene i slipebladet (13) stemmer overens med utsparingene på mellompolstringen (14) og hullene i slipeskiven (16).

Merknad: Når den middels harde slipeskiven (brukes), er det ikke behov for mellompolstring (14). Slipebladet (13) festes direkte på slipeskiven (16). Bortsett fra dette skjer utskiftingen som beskrevet her.