# Αλλαγή ενδιάμεσου μαλακού δίσκου (βλέπε εικόνα A)

Σε περίπτωση χρήσης της μαλακής βάσης δίσκου λείανσης (στάνταρ υλικά παράδοσης) πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε ένας ενδιάμεσος μαλακός δίσκος (14).

Για την αφαίρεση του ενδιάμεσου μαλακού δίσκου (14) σηκώστε τον πλάγια και τραβήξτε τον από τη βάση του δίσκου λείανσης (16).

Πριν την τοποθέτηση ενός νέου ενδιάμεσου μαλακού δίσκου απομακρύνετε τη ρύπανση και τη σκόνη από τη βάση του δίσκου λείανσης (16), π.χ. με ένα πινέλο.

Η επιφάνεια της βάσης του δίσκου λείανσης (16) αποτελείται από ένα ύφασμα αυτοπρόσφυσης, για να μπορείτε έτσι να στερεώσετε γρήγορα και απλά τον ενδιάμεσο μαλακό δίσκο.

Πίεστε τον ενδιάμεσο μαλακό δίσκο (14) δυνατά στην κάτω πλευρά της βάσης του δίσκου λείανσης (16).

Για την εξασφάλιση μιας ιδανικής αναρρόφησης της σκόνης προσέξτε, ώστε οι διατρήσεις στον ενδιάμεσο μαλακό δίσκο (14) να συμπίπτουν με τις τρύπες στη βάση του δίσκου λείανσης (16).