# Технічні характеристики

Шліфувальна машина по гіпсокартону |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Встановлення кількості обертів |  | ●
Постійна електроніка |  | ●
Плавний пуск |  | ●
Номінальна споживана потужність | Вт | 550
Частота обертання холостого ходу n₀ | об/хв | 340–910
Діаметр опорної шліфувальної тарілки | мм | 215
Діаметр шліфувальної шкурки | мм | 225
Сумісний всмоктувальний шланг (діаметр) | мм | 45
Сумісна насадка для пилососа (діаметр) | мм | 45/35/32
Укорочена версія (без подовжувальної трубки) | м | 1,1
Стандартна версія (з 1 подовжувальною трубкою)A) | м | 1,7
Подовжена версія (з 2 подовжувальними трубками) | м | 2,3
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014
Укорочена версія | кг | 4,1
Стандартна версія | кг | 4,8
Клас захисту |  | /I

A)

  Стандартний комплект поставки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.