# تغيير صحن التجليخ (انظر الصورة B)

إرشاد: احرص على تغيير صحن التجليخ التالف (16) على الفور.

اخلع قرص التجليخ (13) والحشية البينية (14). قم بإدارة البرغي (15) لخلعه تمامًا، واخلع صحن التجليخ (16). قم بتركيب صحن التجليخ الجديد (16) وأحكم ربط اللولب مرة أخرى.

إرشاد: يجب مراعاة تثبيت أسنان الساحب في تجاويف صحن التجليخ عند تركيبه.

إرشاد: يجب أن يتم تغيير حامل صحن التجليخ التالف بمعرفة مركز خدمة عملاء معتمد تابع لعدد Bosch الكهربائية فقط.