# Hút Dăm/Bụi

Bụi từ các vật liệu như có thể nguy hại cho sức khỏe con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.
Một số loại bụi được coi là chất gây ung thư.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Luôn đeo mặt nạ phòng độc có hạng lọc P2.

## Nối Thiết Bị Hút Bụi (xem Hình E)

Chọn một trong hai khả năng kết nối phụ thuộc vào máy hút bụi đã dùng:

- Cắm ống hút (21) vào vòi xả (5) trên tay cầm (6) và cho khớp vào. Nối ống hút (21) với một chiếc máy hút bụi.
- Cắm đầu nối (22) vào vòi xả (5) và cho khớp vào. Hãy cắm vòi (23) của máy hút bụi vào đầu nối (22).

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

Sử dụng máy hút bụi GAS 35 L/M AFC hoặc GAS 55 M AFC cho các bề mặt lớn, vì chúng đảm bảo công suất hút liên tục cần thiết.

Khi gia công bề mặt thẳng đứng, nắm dụng điện cách sao cho vòi hút hướng xuống.

## Lắp/tháo kẹp ống/kẹp cáp (xem hình F)

Xoay kẹp ống/kẹp cáp (24) qua ống hút (21). Hãy cắm cáp nguồn vào rãnh cáp của kẹp ống/kẹp cáp.

Để tháo hãy rút kẹp ống/kẹp cáp (24) khỏi ống hút (21) và kéo cáp lưới điện ra khỏi kẹp ống/kẹp cáp.