# Hibák – okaik és elhárításuk módja

A hiba oka | Hibaelhárítás
--- | ---
A szárazépítészeti csiszoló nem forog egyenletesen vagy ugrál a felületen.
A szívóhatás túl erős. | Csökkentse az elszívási teljesítményt vagy szükség esetén kapcsoljon át a külső elszívásra.
A spatulyázó massza, illetve az alap túl kemény. | Csökkentse az elszívási teljesítményt vagy szükség esetén kapcsoljon át a külső elszívásra.
Csökkentse a fordulatszámot.
Az anyag-lemunkálási teljesítmény túl nagy.
A szárazépítészeti csiszoló fordulatszáma túl magas. | Csökkentse a fordulatszámot.
A szárazépítészeti csiszolón beállított szívóhatás túl erős. | Csökkentse a szívóhatást vagy kapcsoljon át külső elszívásra.
A spatulyázó massza töltőanyag tartalma magas vagy az anyag nagyon puha. | Kapcsolja be a külső elszívást, állítsa az elszívási teljesítményt szabályozó kereket a 6. fokozatra, extrém esetekben csökkentse a fordulatszámot.
A csiszolóeszköz szemcsenagysága túl durva. | Használjon egy finomabb szemcsenagyságú csiszolópapírt.
A felület minősége nem optimális.
A csiszolóeszköz szemcsenagysága túl durva. | Használjon egy finomabb szemcsenagyságú csiszolópapírt.
A spatuláyzó massza száradási idejét nem tartották be. | Vegye figyelembe a gyártó műszaki adatlapját és alkalmazási javaslatait.
A szívóhatás túl erős. | Csökkentse az elszívási teljesítményt.
A spatulyázó massza töltőanyag tartalma magas vagy az anyag nagyon puha. | Használjon egy finomabb szemcsenagyságú csiszolópapírt.
Az elektromos kéziszerszámot már működés közben helyezték fel a felületre (barázdaképződés). | Tegye fel az elektromos kéziszerszámot a felületre és csak ezután kapcsolja be.
Munkálja meg a felületet, mindig használja a levehető kefeszegmenset.
A felületen csiszolási nyomok láthatóak.
A kemény csiszoló tányért ferde helyzetben helyezték fel a felületre. | Használjon egy puha csiszolótányért közbenső betéttel.
Nagyon puha spatulyázó anyag esetén a csiszoló tányér túl kemény, illetve a szemcsenagyság túl durva. | Használjon egy puha csiszolótányért közbenső betéttel.
Válasszon egy finomabb szemcsenagyságot.
A szívóhatás nem elégséges.
A porszívó szívóteljesítménye túl alacsony. | Növelje meg a porszívó szívóerejét.
A szárazépítészeti csiszoló fordulatszáma túl magas. | Csökkentse a fordulatszámot.
A szárazépítészeti csiszolón a belső elszívás túl alacsony. | Csökkentse az elszívási teljesítményt vagy kapcsoljon át a külső elszívásra.
A spatulyázó massza töltőanyag tartalma magas vagy az anyag nagyon puha. | Kapcsolja be a külső elszívást, állítsa az elszívási teljesítményt szabályozó kereket a 6. fokozatra, extrém esetekben csökkentse a fordulatszámot.
A porszívó fő szűrője blokkolva van / eldugult. | Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőbetétet: 1. lehetőség: Állítsa be a szívóerő szabályozót maximális elszívási teljesítményre. Zárja el a tenyerével 10 másodpercre a porszívó fúvókanyílását, elszívótömlőnyílását vagy elszívónyílását, amíg meg nem kezdődik az automatikus tisztítás. 2. lehetőség: Mechanikus eljárással tisztítsa meg (porszívózza ki) a szűrőbetétet. 3. lehetőség: Ellenőrizze a szűrőbetétet, nincs-e megrongálódva vagy eldugulva. Tegyen rendszeresen be egy új szűrőbetétet.
Itt egy bundagyapjú-porzsák kerül alkalmazásra. | Használjon egy hulladékgyűjtő porzsákot.
Az elszívótömlő eldugult vagy megtört. | Szüntesse meg a dugulást vagy hárítsa el a megtörést.
A porszívó porgyűjtő tartálya megtelt. | Ürítse ki a porszívó porgyűjtő tartályát.