# 作業注意事項

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

- 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。

- 本電動工具請勿側面放置。磨盤可能因此永久變形。

- 本電動工具並不適用於以不移動的方式進行加工。不得將它夾入老虎鉗或固定在工作桌上。

##

啟動電動工具，把整個研磨面平貼在待研磨的表面上，並均力地在工件上移動機器。

磨除功率和研磨的效果原則上是由所選擇的研磨片、設定的轉數等級和操作機器時施壓的大小來決定的。

只有完好的研磨片才能夠提高研磨效率，並且保護電動工具。

操作機器時要均力施壓，如此才能夠提高研磨片的使用壽命。

在機器上施力過度，不僅無法提高研磨效率，機器反而容易損壞並加速研磨片耗損。

不可以使用研磨過金屬的研磨片來研磨其它材質。

僅可使用 Bosch 原廠研磨配件。

##

透過可取下的刷節，可讓您縮短牆壁／天花板與磨盤之間的側邊距離。

- 按住刷節 (17) 的鎖扣 (11) 不放。
- 將刷節 (17) 向前翻轉並取下。
- 想裝入時，請將刷節 (17) 掛上鎖扣 (11) 的另一側，並將其向磨頭 (10) 翻轉，直到卡入。

##

視負壓的強度，您所感受的工具重量會有不同程度的降低。

您可根據應用目的在各種氣流運作類型之間進行切換。將吸力調整桿 (12) 轉至 3 個位置的其中之一。

開關位置 | 氣流類型 | 應用
--- | --- | ---
| ① 外部氣流 | 適用於牆面的高速研磨，不具負壓效果
| ② 外部與內部混合氣流 | 中等研磨功率，具負壓效果
| ③ 外部與內部混合氣流 | 適用於天花板的低速研磨，具高負壓（吸力）效果，以達到較輕的重量感

##

您可將吸氣功率設定為您所偏好的研磨速度與吸力平衡點。只有在內部氣流已啟動時（表中上方的位置 ③），才可進行調整。

請使用設定轉鈕 (1) 調整吸氣功率：

- 1−5：低吸力至高吸力，適用於研磨天花板
- 6：最高吸力，適用於研磨牆壁

請先從低吸氣功率開始（位置 1），然後慢慢提高，直到感覺到觸壓。

高吸氣功率可使天花板和牆壁的研磨工作不感費力。過高的吸氣功率可能使電動工具產生晃動而難以操作。