# Data teknis

Mesin gerinda untuk dinding gipsum |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Nomor model |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Pemilihan awal kecepatan putaran |  | ●
Kontrol elektronik konstan |  | ●
Start halus |  | ●
Input daya nominal | W | 550
Kecepatan idle n₀ | min−1 | 340−910
Diameter cakram ampelas | mm | 215
Diameter kertas ampelas | mm | 225
Slang pengisap kompatibel (diameter) | mm | 45
Nozel pengisap debu kompatibel (diameter) | mm | 45/35/32
Panjang versi ringkas (tanpa tabung ekstensi) | m | 1,1
Panjang versi standar (dengan 1 tabung ekstensi)A) | m | 1,7
Panjang versi ekstensif (dengan 2 tabung ekstensi) | m | 2,3
Berat sesuai dengan EPTA‑Procedure 01:2014
Versi ringkas | kg | 4,1
Versi standar | kg | 4,8
Tingkat perlindungan |  | /I

A)

  Lingkup pengiriman standar

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.