# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

- Skrbite za čistočo električnega orodja in pre‌zra‌čevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.

Če morate zamenjati priključni kabel, storite to pri servisu Bosch ali pooblaščenem servisu za električna orodja Bosch, da ne pride do ogrožanja varnosti.

## Menjava priklopne cevi (glejte sliko I)

Za odstranitev priklopne cevi (18) z izvijačem odvijte vijak objemke za cev (25) in objemko za cev (25) dvignite s priklopno cevjo (18), da jo odstranite. Odstranite objemko za cev (25). Na drugem koncu priklopne cevi (18) izvlecite notranje ohišje (26) pritrditve za cev (27). Notranje ohišje (26) trdno držite in priklopno cev (18) odvijte, da jo odstranite.

Za vstavitev nove priklopne cevi (18) trdno držite notranje ohišje (26) in novo priklopno cev (18) privijte do prislona. Objemko za cev (25) namestite na drugo stran priklopno cev (18). Glavico vijaka namestite tako, da lahko objemko za cev (25) z izvijačem brez napora privijete na brusilno glavo (10) z vrtilnim momentom pribl. 2 Nm.