# Schuurblad verwisselen (zie afbeelding A)

Voor het verwijderen van het schuurblad (13) tilt u dit opzij op en trekt u het van de tussenschijf (14).

Verwijder vóór het aanbrengen van een nieuw schuurblad vuil en stof van de tussenschijf (14), bijv. met een kwastje.

Het oppervlak van de tussenschijf (14) bestaat uit klitweefsel, zodat u schuurbladen met klithechting snel en eenvoudig kunt bevestigen.

Duw het schuurblad (13) stevig op de onderkant van de tussenschijf (14).

Let er voor het waarborgen van een optimale stofafzuiging op dat de perforaties in het schuurblad (13) overeenstemmen met de perforaties in de tussenschijf (14) en met de openingen in het schuurplateau (16).

Aanwijzing: Bij het gebruik van het middelharde schuurplateau (accessoire) is er geen tussenschijf (14) nodig, het schuurblad (13) wordt direct op het schuurplateau (16) bevestigd. Afgezien daarvan vindt het wisselen plaats zoals hier beschreven.