# Ilginamojo vamzdžio įstatymas/nuėmimas (žr. C−D pav.)

Ilginamuosius vamzdžius (9) įstatykite tik tada, jei reikia: dirbant ne ilginamojo vamzdžio, reikia žymiai mažesnės jėgos šlifavimo darbams atlikti.

Nuoroda: leidžiama įstatyti ne daugiau kaip 2 ilginamuosius vamzdžius.

Jungties tarp šlifavimo galvutės/laikymo dalies/ilginamojo vamzdžio atjungimas (žr. C pav.):

- ➊ Atlaisvinkite įveržimo svirtelę (8).
- ➋ Atverkite apsauginį kablį (7).
- ➌ Atskirkite vieną nuo kitos dalis, kurios ligi šiol buvo sujungtos.

Jungties tarp šlifavimo galvutės/laikymo dalies/ilginamojo vamzdžio sujungimas (žr. D pav.):

- ➍ Priklausomai nuo pageidaujamos jungties, sustumkite vieną į kitą šlifavimo galvutę (10), laikymo dalį (6) ar ilginamuosius vamzdžius (9).
- ➎ Uždarykite apsauginį kablį (7).
- ➏ Spauskite įveržimo svirtelę (8) tiek, kad ji būtų stačiu kampu su šlifavimo galvute (10), laikymo dalimi (6) ir ilginamuoju vamzdžiu (9).
- ➐ Tvirtai užveržkite ekscentrinį varžtą (20).
- ➑ Užveržkite įveržimo svirtelę (8).

Visada patikrinkite, ar visos jungiamosios dalys yra užfiksuotos apsauginiais kabliais (7) ir įveržimo svirtelėmis (8) ir tvirtai sujungtos.