# Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

## Verbindungsschlauch wechseln (siehe Bild I)

Zum Entfernen des Verbindungsschlauchs (18) lösen Sie die Schraube der Schlauchklemme (25) mit einem Schraubendreher und heben Sie die Schlauchklemme (25) mit dem Verbindungsschlauch (18) ab. Nehmen Sie die Schlauchklemme (25) ab. Ziehen Sie am anderen Ende des Verbindungsschlauchs (18) das Innengehäuse (26) der Schlauchbefestigung (27) heraus. Halten Sie das Innengehäuse (26) fest und drehen Sie den Verbindungsschlauch (18) heraus.

Zum Einsetzen eines neuen Verbindungsschlauchs (18) halten Sie das Innengehäuse (26) fest und drehen Sie den neuen Verbindungsschlauch (18) bis zum Anschlag hinein. Montieren Sie die Schlauchklemme (25) auf der anderen Seite des Verbindungsschlauchs (18). Positionieren Sie den Schraubenkopf so, dass Sie mit einem Schraubendreher die Schlauchklemme (25) ohne Mühe am Schleifkopf (10) mit einem Drehmoment von etwa 2 Nm anziehen können.