# Lihvtaldriku vahetamine (vaata joonist B)

Märkus: Vahetage vigastatud lihvtaldrik (16) kohe uue vastu.

Tõmmake lihvpaber (13) ja vahepolster (14) maha. Keerake kruvi (15) täielikult välja ja võtke lihvtaldrik (16) ära. Asetage uus lihvtaldrik (16) kohale ja keerake kruvi uuesti kinni.

Märkus: Jälgige lihvtaldriku kohaleasetamisel, et kaasavõtja hambad haarduksid lihvtaldriku väljalõigetega.

Märkus: Vigastatud lihvtaldriku kandurit tohib vahetada lasta ainult Boschi elektritööriistade volitatud klienditeenindusasutuses.